|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **29" Tubeless** | **29" Tube** | **26" Tube** |
| ​**Rider Weight** | ​**Front / Back (+/- 2 PSI)** | ​**Front / Back (+/- 2 PSI)** | **Front / Back (+/- 2 PSI)** |
| 100 | 13.3 / 16.3 | 15.7 / 18.7 | 17.2 / 20.2 |
| 105 | 14.0 / 17.0 | 16.5 / 19.5 | 18.1 / 21.1 |
| 110 | 14.7 / 17.7 | 17.3 / 20.3 | 19.0 / 22.0 |
| 115 | 15.4 / 18.4 | 18.2 / 21.2 | 19.9 / 22.9 |
| 120 | 16.1 / 19.1 | 19.0 / 22.0 | 20.8 / 23.8 |
| 125 | 16.9 / 19.9 | 19.8 / 22.8 | 21.7 / 24.7 |
| 130 | 17.6 / 20.6 | 20.7 / 23.7 | 22.6 / 25.6 |
| 135 | 18.3 / 21/3 | 21.5 / 24.5 | 23.5 / 26.5 |
| 140 | 19.0 / 22.0 | 22.3 / 25.2 | 24.5 / 27.5 |
| 145 | 19.7 / 22.7 | 23.2 / 26.2 | 25.4 / 28.4 |
| 150 | 20.4 / 23.4 | 24.0 / 27.0 | 26.3 / 29.3 |
| 155 | 21.1 / 24.1 | 24.8 / 27.8 | 27.2 / 30.2 |
| 160 | 21.9 / 24.9 | 25.7 / 28.7 | 28.1 / 31.1 |
| 165 | 22.6 / 25.6 | 26.5 / 29.5 | 29.0 / 32.0 |
| 170 | 23.3 / 26.3 | 27.3 / 30.3 | 29.9 / 32.9 |
| 175 | 24.0 / 27.0 | 28.2 / 31.2 | 30.8 / 33.8 |
| 180 | 24.7 / 27.7 | 29.0 / 32.0 | 31.7 / 34.7 |
| 185 | 25.4 / 28.4 | 29.8 / 32.8 | 32.6 / 35.6 |
| 190 | 26.1 / 29.1 | 30.7 / 33.7 | 33.5 / 36.5 |
| 195 | 26.9 / 29.9 | 31.5 / 34.5 | 34.5 / 37.5 |
| 200 | 27.6 / 30.6 | 32.3 / 35.3 | 35.4 / 38.4 |